## **CERTIFICATE OF ANALYSIS**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**COMMODITY : SODIUM PROPIONATE POWDER**

**PACKING : 25KG/BAG**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

###### **SPECIFICATION STANDARD RESULT**

**COLOR WHITE POWDER CONFORM**

**CONTENT ≥99.0% 99.55%**

**LOSS ON DRYING ≤1.0% 0.61%**

**ALKALINITY MEETS THE REQUIREMENT CONFORM**

**ARSENIC ≤0.0003% 0.0002%**

**HEAVY METAL(AS PB) ≤0.0004% 0.0003%**

**FE ≤0.003% 0.002%**

**CONCLUSION: IN CONFORMITY WITH THE STANDARD.**